물품구매사양서

(무정전전원공급장치 구매)

물품 구매 사양서

1. 적용범위

본 사양서는 “청주의료원 UPS교체 설치”에 따른 UPS의 제작, 구매에 관하여 적용하며, 상용전원 또는 예비전원의 각종장애(정전사고, 순간정전, 전압변동, 주파수변동, SURGE) 등에 대하여 무정전, 정전압, 정주파수의 안정된 양질의 교류전원을 정해진 시간 동안 중단 없이 공급하여 부하장비의 원활한 운영을 도모하기 위한 무정전전원공급장치(UPS)에 대하여 적용한다.

2. 개요

2-1. 품명 및 수량 : 무정전전원공급장치 1식

배터리 1식

2-2. 물품규격 : 【붙임】물품규격서 참조

2-3. 납품기한 : 계약일로부터 30일

2-4. 납품장소 : 청주의료원 본관 4층 공조실

3. 용어의 정의

3-1. “구매자”라 함은 청주의료원(이하“의료원”이라 한다)을 말한다.

3-2. “계약자”라 함은 물품납품을 위해 청주의료원과 계약을 체결한 자를 말한다.

4. 계약시 유의사항

4-1. 계약자는 계약 전 사양서의 내용을 면밀히 검토한 후 상세내용을 숙

지하여 계약에 응하여야 하며, 사양서의 잘못이나 애매한 부분이 있

을 경우에는 사전에 질의 확인하여야 한다.

4-2. 계약자는 설치작업 수행에 있어 관계 법규 및 기준을 준수 하여야 한다.

5. 계약자의 책임

5-1. 본 사양서에 기재되지 않은 사항이라도 제품 성능에 필요한 부품   구입에 따른 비용은 모두 계약자 부담으로 공급하여야 하며, 계약   금액에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

5-2. 계약자는 본 건의 목적달성을 위해 특별히 정한 것이 없는 한 사양

서의 오류 또는 누락에 의해 발생되는 결함에 대하여 책임을 져야 한다.

5-3. 계약자가 공급하여 사용될 물품에 대하여 제3국과 대한민국에서   보호되는 특허권 침해나 권리상의 문제가 발생할 경우 계약자가   모든 책임을 진다.

6. 납품

6-1. 납품되는 물품의 품질 및 규격은 구매사양서 적용규격 또는 동등

이상의 제품이어야 한다.

6-2. 계약자는 구매사양에 명시된 물품의 구입 가능여부를 확인하여 계   약하여야 하며, 단종 및 기타 사유로 납품이 불가능한 물품이 있을    경우 명시된 사양과 동등 이상의 물품임을 확인 받아 규격 변경    후 납품해야 한다.

6-3. 계약자는 납품 전 현장 확인 후 납품, 설치, 시운전 계획이 포함된

계획서를 제출 한다.

6-4. 납품되는 물품의 설치는 병원 운영에 지장이 없도록 무정전 작업으   로 진행 하여야 한다.

6-5. 의료원에서 지정하는 장소에 납품되어 검사완료까지는 계약자의   책임으로 하며, 운반 설치 시운전중 타 시설물 손상시 즉시 원상 복구 하여야 한다.

7. 검사

7-1. 검사방법은 구매사양서의 적격 여부, 외관, 성능을 검사한다.

7-2. 검사는 납품 전량에 대하여 실시함을 원칙으로 한다.

7-3. 납품 검사 중 일부항목이라도 불합격 판정되면 납품으로 인정하지   아니 한다.

7-4. 계약자는 의료원의 요구시 물품검사에 필요한 인력과 장비를 지원하여야 한다.

8. 품질보증

8-1. 품질보증기간은 검사완료일로부터 2년으로 하고, 이 기간 중 구조,   재질, 기능 결함 등에 의한 하자 발생시 계약자 부담으로 신속히

조치하여야 하며, 수리 및 교환된 물품에 대하여는 조치 완료일로

부터 1년간 재 보증 한다.

8-2. 납품된 물품 중 자체 결함으로 반복하여 고장을 일으키거나 정비만   으로 수리가 불가능하다고 판단되는 물품에 대하여서는 의료원의    요구시 신품으로 교체하여야 한다.

9. 손해배상책임

계약자는 품질보증 기간 내에 계약물품의 하자로 인하여 영업에 지장이나 사고를 초래하였을 때에는 8항 품질보증에 대한 사항과 별도의  손해(부하장비의 파손등)에 대해서도 배상을 하여야 한다.

10. 운영자교육

계약자는 납품완료 후 제품에 대한 일반기능 및 동작방법, 유지관리에 필요한 기본적인 운영교육을 시행하여야 하며, 의료원에서 추가 교육이 필요하여 요청할 경우 재교육을 실시하여야 한다.

11. 기타사항

11-1. 계약자는 식별이 용이하도록 장치 전면에 제작회사 및 제작년월일, 입출력특성, 정격용량, 일련번호 등을 기재한 명판을 부착한다.

11-2. 계약자는 납품시 취급설명서, 시험성적서, KS인증서, 사진대장 등 관련 서류를 제출 하여야 한다.

11-3. 계약자는 적법하게 폐기물을 처리 하여야 한다.

【붙임】

물 품 규 격 서

▢ 무정전전원공급장치 구매

용량		60KVA 이상
입력사항	전압	3상 4선 380/220V ± 10% 이내
	주파수범위	60Hz ± 5% 이내
	역률	90% 이상
출력사항	전압	3상 4선 380/220V ± 2%
	정격주파수	60Hz ± 1%
	절체시간	무순단 절체
	과부하 내량	120%에서 10분간 보호
배터리	수량	무보수형 밀폐형 12V DC 100AH / 60CELL 이상
	정전보상시간	약 60분
LCD		입력 전압,주파수 / 출력 전압, 주파수, 전력량, 부하율 / 배터리 상태 표출 / 동작 모드 표출 / 경보표시
소음		75db 이하
효율		85% 이상